**Ansprechpartnerin für die Presse:**

Nina de Hoogd

DuoTherm Rolladen GmbH

Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10

53947 Nettersheim-Zingsheim

Telefon: +49 (0)2486 / 8008-189

E-Mail: [n.dehoogd@duotherm-rolladen.de](mailto:n.dehoogd@duotherm-rolladen.de)

**Pressemitteilung**

Nettersheim-Zingsheim, August 2025

**Rollladenkästen   
im Handumdrehen installieren**

**Rollläden sind ein zuverlässiger und langlebiger Schutz vor der Sonne. Sie verbessern zudem die Wärmedämmung und den Schallschutz von Fenstern und bieten ein Plus an Sicherheit. Professionelle Systeme wie der Thermo NB 4.0 von DuoTherm erleichtern die Montage dank vorinstallierter Statikkonsole dabei erheblich.**

Insbesondere bei hochwertigen Neubauten haben Rollläden aufgrund ihrer zahlreichen positiven Eigenschaften Premium-Charakter, wenn es um Sonnenschutz geht. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, mit ausgereiften Systemen sogar die Baukosten zu reduzieren.

Der Neubauaufsatzkasten Thermo NB 4.0 ist das Flaggschiff des Herstellers DuoTherm. Und das nicht ohne Grund: Über die Jahre hinweg wurde er kontinuierlich verbessert und wird auf Wunsch mit eingebauter Statikkonsole geliefert – wodurch der Installationsaufwand deutlich geringer ausfällt als bei herkömmlichen Systemen.

Per Klipstechnik wird der Kasten einfach auf das Fensterelement aufgerastet und dann nach oben hin mit dem Baukörper verbunden. Werkseitig ist beim Thermo NB 4.0 das Verstärkungseisen auf dem PVC-Adapterprofil fixiert. Eine Abdichtung zwischen Adapterprofil und Blendrahmen ist größtenteils nicht notwendig. Auch die Sturzbefestigung ist bereits vormontiert.

All das bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis beim Einbau des Systems: Selbst bei vorsichtiger Rechnung sind es mindestens 15 Minuten pro Fenster. Erfahrungsgemäß liegt die Einsparung allerdings eher bei einer halben Stunde pro Element. Und sollten aufgrund individueller Vorgaben mehr Konsolen pro Element nötig sein, um die notwendige Stabilität gewährleisten zu können, verringert sich natürlich entsprechend auch der zeitliche Aufwand beim Einbau im Vergleich zu anderen Kastensystemen.

**Kompromisslos in puncto Qualität und Sicherheit**

Der Fenstereinbau inklusive Rollladenkasten in einem Guss bedeutet nicht, Kompromisse bei der Qualität oder gar der Sicherheit machen zu müssen. Das Gegenteil ist der Fall: Die eingebaute Statikkonsole erlaubt es, oftmals auf andere statische Ertüchtigungen eines Fensters verzichten zu können.

Weil die Anforderungen an die Statik eines Fensters stets individuell betrachtet werden müssen, bietet DuoTherm eine umfassende Beratung: „Wir verstehen uns als Komplettanbieter – und das schließt eine ganze Reihe von Servicedienstleistungen mit ein“, sagt Marketingleiter Markus Bandt. So gibt es je nach Region und Lage deutliche Unterschiede etwa im Hinblick auf die Windlast, die zu beachten sind. DuoTherm kann hier die Berechnungen und Planungen übernehmen und bietet bei Bedarf auch auf der Baustelle Unterstützung an.

Den Thermo NB 4.0 kann DuoTherm für Putzfassaden in acht verschiedenen Größen liefern. Sowohl Außen- als auch Innenblende sind hierbei komplett überputzbar. Acht verschiedene Größen gibt es für Klinkerbauten. Eine gläserne Absturzsicherung, Aluminium-Stabgeländer oder Füllungsgeländer runden das Gesamtpaket ab.

DuoTherm Rolladen GmbH, August 2025 – Abdruck frei – 2.921 Zeichen (inkl. Leerzeichen).

**Bildnachweis Fotos:**


**DuoTherm Rolladen GmbH**

Ein Bild, das draußen, Gebäude, Eigentum, Immobilie enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

**DuoTherm\_Statik\_ThermoNB4.0.jpg**

Rollläden bieten eine Reihe von Vorteilen. Und mit professionellen Aufsatzkästen wie dem Thermo NB 4.0 von DuoTherm geht auch der Einbau flott vonstatten.



**DuoTherm\_Statikkonsole\_ThermoNB4.0.jpg**

Das Besondere am Thermo NB 4.0 ist vor allem die integrierte Statikkonsole: Sie macht weitere statische Ertüchtigungen eines Fensters oftmals überflüssig.

**Über DuoTherm Rolladen GmbH**

Als Komplettanbieter für Rollladen- und Sonnenschutzsysteme fertigt DuoTherm nach Maß PVC-Rollladen-Aufsatzelemente für Neu- und Altbau. Mit dem Thermo NB 4.0 bietet der Hersteller ein Kastensystem, das für alle Anforderungen im Neubau Lösungen ermöglicht. Darüber hinaus produziert DuoTherm Rollladenvorbauelemente sowie Zip-Screen-Anlagen, Alu- und PVC-Panzer. Optimierte Prozessketten und eine flexible Produktion ermöglichen es dem Hersteller, auch bei herausfordernden Projekten passende Lösungen zu finden. Als Partner der Fensterindustrie blickt das Unternehmen auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung zurück – sowohl in

der Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Fensterbauern als auch in der Abwicklung von Großprojekten seiner Kunden. DuoTherm begleitet seine Kunden über alle Phasen des Bauprojekts hinweg. Das 1998 gegründete Unternehmen ist seit 2020 Teil der französischen StellaGroup. An den zwei deutschen Standorten Nettersheim-Zingsheim und Ahaus wirken rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens mit.

**Ansprechpartnerin für die Presse:**   
Nina de Hoogd

DuoTherm Rolladen GmbH

Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10

53947 Nettersheim-Zingsheim

Telefon: +49 (0)2486 / 8008-189

E-Mail: [n.dehoogd@duotherm-rolladen.de](mailto:n.dehoogd@duotherm-rolladen.de)

[www.duotherm-rolladen.de](http://www.duotherm-rolladen.de/)

Ein Bild, das Text, Schrift, Logo, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung